**Załącznik nr 5 do SIWZ**

Wprowadza się podział dróg na 3 standardy zimowego utrzymania

w zależności od funkcji i znaczenia drogi

opracowano na podstawie załącznika

nr 1 do Zarządzenia nr 46 MTiGM

z dnia 25 października 1994 r.

**Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim**

| standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia występowania zjawisk |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Jezdnia czarna  - sucha  - mokra  przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i pobocza  -luźny 2 godz.  -błoto pośniegowe 4 godz  -zajeżdżony nigdy  -zaspy nigdy | -gołoledź 2 godz.  -szron 2 godz.  -sadź 2 godz.  -pośniegowa 4 godz.  -lodowica 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na całej długości | -luźny 4 godz.  -błoto pośniegowe 6 godz.  -zajeżdżony- występuje  (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | -gołoledź 3 godz.  -szron 3 godz.  -sadź 3 godz.  -pośniegowa 4 godz.  -lodowica 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na:  - skrzyżowaniach z drogami  - skrzyżowaniach z koleją  - odcinkach o pochyleniu > 4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych przez zarząd  drogi | -luźny 4 godz.  -zajeżdżony - występuje  -zaspy, języki śniegowe  lokalne 6 godz.  utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych  -gołoledź 5 godz.  -szron 5 godz.  -sadź 5 godz.  -pośniegowa 5 godz.  -lodowica 5 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | -luźny 8 godz.  -zajeżdżony- występuje  -języki śniegowe- występują  -zaspy 8 godz.  -dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych  -gołoledź 8 godz.  -pośniegowa 10 godz.  -lodowica 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | -luźny 16 godz.  -zajeżdżony - występuje  -nabój śnieżny – występuje  -zaspy - występują  do 24 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych  -gołoledź 8 godz.  pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg | -luźny - występuje  -zajeżdżony - występuje  -nabój śnieżny – występuje  -zaspy - występują  dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 12 godz. |